О проведении работ в охранных зонах ЛЭП
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Нарушение границ охранных зон электросетевых объектов грозит их повреждению, что является потенциальной причиной погашения большого объема населения, социально-значимых объектов и крупных предприятий, нормальный технологический процесс которых напрямую зависит от надежности электроснабжения.
В целях предупреждения повреждений линий электропередачи и повышения надежности электроснабжения потребителей, для исключения возможных несчастных случаев с лицами, оказавшимися вблизи с местом возникновения технологического нарушения, проведение любых работ в охранной зоне ЛЭП 35-110 без согласования с сетевыми организациями ЗАПРЕЩЕНО. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление Правительства РФ № 160) охранная зона устанавливается вдоль охранных воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении. При этом в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе запрещаются без письменного решения о согласовании со стороны сетевой организации юридическим и физическим лицам:
проведение погрузочно-разгрузочных работ;
проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.
Согласно пункту 10 Постановления Правительства РФ № 160 в пределах охранных зон запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий, сооружений без письменного решения о согласовании сетевых организаций.
