Правила
пожарной безопасности вблизи объектов энергетики

Весной и летом возрастает риск возникновения пожаров. Помните! Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на действующие электроустановки, что повлечет за собой повреждение оборудования, риски поражения электрическим током и длительные перерывы в электроснабжении.

Чтобы уберечь от непоправимой беды себя и своих близких, соблюдайте правила электробезопасности. 
Для обеспечения условий эксплуатации электрических сетей и, самое главное, для предотвращения несчастных случаев, пожаров, аварий для объектов энергетики устанавливаются охранные зоны, то есть минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются согласно следующим показателям:
- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 киловольт – 10 метров по обе стороны от крайних проводов ЛЭП; 
- для воздушных линий электропередачи напряжением 110 киловольт – 20 метров по обе стороны крайних проводов ЛЭП.
Также охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;
б) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.).
В охранных зонах ЛЭП запрещается разводить огонь, складировать корма, удобрения, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Если вы стали свидетелем опасного возгорания, то по возможности немедленно сообщите об этом в местное подразделение пожарной охраны. 
Выезжая на работу или отдых в лесные массивы, на дачу, в поля и т.д., будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно, находясь в охранных зонах линий электропередачи или около объектов энергетики:
 
- не складируйте лесопиломатериалы, срубленные деревья, бытовые отходы в охранных зонах воздушных линий;
- не разводите костров;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не сжигайте сухую прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники.
- не производите огневые и пожароопасные работы. 
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению движения огня.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере возгорания по телефону пожарной охраны 01/101, а также по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго - 8-800-100-15-52, если пожар угрожает объекту энергетики.
 
Будьте осторожны в случае приближения к энергообъектам – высоковольтным линиям и подстанциям.
